② 호소수(매분기 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준				수수료 [원]
		Ⅰa	Ⅰb	Ⅱ	Ⅲ
1	수소이온농도(pH)	6.5~8.5	6.5~8.5	6.5~8.5	6.5~8.5	800
2	화학학적산소요구량(COD)	2이하	3이하	4이하	5이하	7,300
3	부유물질(SS)	1이하	5이하	5이하	15이하	2,800
4	용존산소(DO)	7.5이상	5.0이상	5.0이상	5.0이상	2,800
5	총대장균군(군수/100㎖)	50이하	100이하	1,000이하	5,000이하	14,800	18,500
6	분원성 대장균군(군수/100㎖)	10이하	100이하	200이하	1,000이하	11,400
7	카드뮴(Cd)	0.005mg/L 이하				6,900
8	비소(As)	0.05mg/L 이하				13,900
9	시안(CN)	불검출				13,100
10	수은(hg)	불검출				10,600
11	납(Pb)	0.05mg/L 이하				6,900
12	6가크롬(Cr6+)	0.05mg/L 이하				6,900
13	음이온계면활성제(ABS)	0.5mg/L 이하				13,200
14	유기인	불검출				20,300
15	폴리크로리네이트비페닐(PCB)	불검출				125,200
16	불소(F)	1.5mg/L 이하				7,400
17	세레늄(Se)	0.01mg/L 이하				6,000
18	암모니아성 질소(NH3-N)	0.5mg/L 이하				10,800
19	질산성 질소(NO3-N)	10mg/L 이하				5,400
20	카바릴	0.07mg/L 이하				15,700
21	클로로포름	0.08mg/L 이하				19,600
22	1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/L 이하
23	테트라클로로에틸렌(PCE)	0.04mg/L 이하
24	트리클로로에틸렌(TCE)	0.03mg/L 이하
25	디클로로메탄	0.02mg/L 이하				13,600
26	벤젠	0.01mg/L 이하
27	1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하
28	사염화탄소	0.004mg/L 이하
29	페놀	0.005mg/L 이하				7,800
30	디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	0.008mg/L 이하				20,300
31	안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하				6,900
합 계 (31항목)						362,700