수영장업 욕수

① 담  수

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	탁도	2.8NTU 이하	400
2	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	300
3	과망간산칼륨소비량	12mg/L 이하	2,800
4	총대장균군	양성 2개 이하/10mL, 5개중	8,800
5	유리잔류염소	0.4~1.0mg/L (오존 소독시 0.2mg/L 이상)	3,700
합 계 (5항목)			16,000